# PONUDBA ZA VZDRŽEVANJE IN IZGRADNJO HIŠNIH PRIKLJUČKOV

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDMET VLOGE** | Nezavezujoča ponudba |
| **NAZIV PONUDNIKA** |  |
| **NASLOV PONUDNIKA** |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

[ ]  samostojno

[ ]  s partnerji (v točki IV. Navedite nazive partnerjev):

1. **Ponudbena cena**
	1. **Ponudbene postavke za vzdrževanje in gradnjo hišnih priključkov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Postavka** | **EM** | **Cena** |
| **1.** | **MESEČNI PAVŠAL NA AKTIVNEGA UPORABNIKA (stalna pripravljenost)** |   |   |
|  | 1-10.000 | KOS |   |
|  | 10.001 - 25.000 | KOS |   |
|  | 25.001 - 45.000 | KOS |   |
|  | 45.001 - 60.000 | KOS |   |
| **2.** | **SEKUNDAR IN VZDRŽEVANJE** |  |  |
|   | Sodelovanje pri morebitnih prestavitvah tras RUNE in pri umeščanju v prostor in gradnji druge gospodarske javne infrastrukture | URA |   |
|   | Zagotavljanje rezervnega napajanja na AAN-u v primeru dolgotrajnega izpada električnega omrežja | URA |   |
|   | Lociranje in odprava vseh napak na sekundarnem omrežju se obračuna po pavšalu (potni stroški so vključeni; morebitna gradbena dela se obračunajo po KE in niso všteta v pavšal)  | KOS |   |
| **3.** | **IZGRADNJA HIŠNIH PRIKLJUČKOV - GRADBENI DEL** |   |   |
|  | Izgradnja naročniškega priključka – gradbena dela:- izdelavo cevne kabelske kanalizacije iz mikro cevi fi 18/14 mm na globini 0,5 m (teme cevi) do objekta naročnika (izkopi dolžine nad 30m se obračunajo po kalkulativnih elementih). V ceni postavke so vključena vsa gradbena dela, ki so potrebna za izvedbo priključka. Pogoj za obračun je odprt delovni nalog. | KOS |   |
| **4.** | **IZGRADNJA HIŠNIH PRIKLJUČKOV - MONTAŽNI DEL** |   |   |
|  | Izgradnja naročniškega priključka – montažna dela:- polaganje 4 vl. optičnega kabla od vhoda v objekt (fasade) do mesta optične priključne doze v prostoru uporabnika, montažo optične priključne doze, ONT-a in optično povezovalno vrvico (patchord) med priključno optično dozo in ONT-om ter vsa dela, ki so potrebna za njihovo montažo (do 10 m dolžine in 2 preboja stene/stropa). V ceno postavke je vključeno tudi polaganje 4 vl. PODZEMNEGA optičnega kabla od zadnje priključne točke (spojke) do vhoda v objekt, varjenje enega vlakna v spojki in varjenje enega vlakna v optični priključni dozi, pogoj je zaključen delovni nalog. | KOS |   |

* 1. **Kalkulativni elementi**

**Pri oceni ponudb se bodo upoštevale cene, ki jih ponudniki navedejo v Obrazcu 4, Kalkulativni elementi.**

1. **Rok veljavnosti ponudbe**

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe lahko predstavlja razlog za zavrnitev ponudbe.

1. **Podatki o ponudniku oz. vodilnem partnerju (v primeru konzorcija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV:** |   |
| **NASLOV:** |  |
| **KONTAKTNA OSEBA:** |  |
| **E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:** |   |
| **TELEFON:** |   |
| **ID ZA DDV:** |   |
| **MATIČNA ŠTEVILKA:** |   |
| **ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, POOBLAŠČENA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:** |   |
| **E-POŠTA ODGOVORNE OSEBE:** |  |
| **TELEFON:** |  |

1. **Podatki o partnerjih**

V primeru, da ponudbo oddaja konzorcij, navedite naziv, naslov, davčno ter matično številko konzorcijskih partnerjev.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  |  | Ime in priimek odgovorne osebe: |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podpis in žig: |  |